**Перечень импортного крепежа (DIN ISO) на главном складе**

**Вас приветствует ООО "ТПП "МЕТСОЮЗ". Этот список составлен для того, чтобы быстро помочь Вам сориентироваться есть ли у нас возможность поставить необходимый крепеж. В этом списке все то, что есть в наличии на базе. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.**

**Штифты** :

цилиндрические DIN 7, 6325, 7979D

конические DIN 1B, 7978, 7977

пружинные ISO 8752, 8750

**Пробки с резьбой:**

DIN906, 908, 909, 910, 7604.

**Крепеж для дерева:**

саморез потай, полукруг, с шестигранной головкой DIN571

крюки винтовые и резьбовые

**Гайки** :

шестигранные нормальные DIN934, 555, ISO 4032, 8673, дюймовые ANSI 18.2.2

шестигранные самоконтрящиеся DIN982, 985, 6924, 6925, 980V

шестигранные низкие DIN439, 936

шестигранные высокие DIN6330, 6331

шестигранные корончатые DIN935, 937

шестигранные удлинители DIN6334

шестигранные для фланцев DIN2510-5 NF стали 35, 25CrMo4, 42CrMo4

шестигранные с трапецеидальной резьбой М12-М36

шестигранные самостопорящиеся DIN 6923, 6926, 6927, 74361H

шестигранные приварные DIN929

квадратные приварные DIN928

шестигранные колпачковые DIN 1587, 986, 917

круглые шлицевые DIN 1804, 546, 548, 547, 981,

круглые накатные DIN466, 467

барашковые DIN315

стяжка талреп DIN 1478, 1479, 1480

рым-гайка DIN582

тройник DIN508

пластинчатые DIN7967

клепальные (нужно уточнять, всего 10 видов)

**Заклепки:**

отрывные,вытяжные DIN7337 ст/ст, ал/ст, ал/ал, нерж/нерж, ст/нерж, медь/ст, медь/бронза

полукруглая головка DIN660 сталь, алюминий, медь, латунь

потайная головка DIN661 сталь, алюминий, медь, латунь

плоская головка алюминий

**Хомуты червячные** DIN3071

**Такелаж:**

Талрепы (крюк-крюк,крюк-кольцо,кольцо-кольцо)

Рым болт DIN582

Крюки DIN689

Коуши DIN6899B

Шплинты пружинные с кольцом и без

Скобы DIN82101A

Зажимы DIN741, 1142

Блочки одинарные и двойные

Скобы DIN3570A

Цепи некрупные 1,4-3,4

**Кольца стопорные** DIN471, 472, 6799, 705A, 470, лепестковые

**Шайбы:**

плоские различных диаметров DIN125, 9021, 440, 988, 433, 1440, 1441, 7349, 7989, 6340, 6916HV

пружинные разных конфигураций DIN127, 7980, 74361C, 128, 6797, 6798, тарельчатые и Schnorr

зубчастые Nord Lock

лепестковые DIN 93, 463, 462, 432

косые DIN434, 435

сферические и конические DIN6319

квадратные DIN436

стопорные лепестковые (подшипниковые) DIN5406

кольца медные DIN7603A

шайбы EPDM

**Болт+гайка+шайба HV высокопрочные (горячий цинк)** DIN6914, 6915, 6916

**Шпильки резьбовые** 1м и 2м DIN976

шпильки резьбовые двусторонние DIN938, 939, 835

**Болты в классе 8.8 10.9 12.9**:

шестигранная головка DIN931(частичная резьба), DIN933 (полная резьба)

мелкий шаг резьбы DIN960, 961

самостопорящийся DIN6921

цилиндрическая головка и внутренний шестигранник DIN912, 6912, 7984

потайная головка и внутренний шестигранник DIN7991

лемешный DIN608

мебельный DIN603

полукруглая головка и внутренний шестигранник ISO7380

установочные (винты с квадратной или шестигранной головкой) DIN561, 564, 479, 480, 478, 22424

установочные с внутренним шестигранником DIN913, 914, 915, 916

призонные DIN609, 610, ISO7379

накатные винты DIN653

барашковые винты DIN316

откидные болты DIN444

ключиковые болты (в форме ключа)

ременные DIN15237

анкерные болты (много видов)

**Винты:**

потайные DIN965

полукруглые DIN7985

самосверлящиеся